|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение №5  к муниципальной программе | | | | | |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР01-01-030-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *НР (257 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (338 руб.) СП (122 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (338 руб.)* | 0,17282 *(702\*0,18+77\*0,1+323\*0,12)/1000* | 669,19 | 669,19 131,05 |  | 116 |  | 116 23 |  |  |  |
| 2 | **ТЕР01-01-030-10** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (1000 м3 грунта) *(Добавлято до 50 м. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (859 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (1130 руб.) СП (408 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (1130 руб.)* | 0,17282 | 2289,52 | 2289,52 448,4 |  | 396 |  | 396 77 |  |  |  |
| 3 | **ТЕР01-01-013-13** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) *НР (1015 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (1336 руб.) СП (483 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (1336 руб.)* | 0,17282 | 3071,72 91,64 | 2976,18 432,69 | 3,9 | 531 | 16 | 514 75 | 1 | 12,3 | 2,13 |
| 4 | **ТССЦпг03-21-01-003** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) *НР 0%\*0.8 от ФОТ СП 0%\*0.85 от ФОТ* | 241,948 *172,82\*1.4* | 4,47 | 4,47 |  | 1082 |  | 1082 |  |  |  |
| 5 | **ТЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) *НР (123 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (162 руб.) СП (59 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (162 руб.)* | 0,17282 *172,82/1000* | 258,9 22,28 | 234,02 39,48 | 2,6 | 45 | 4 | 40 7 | 1 | 2,99 | 0,52 |
| **Раздел 2. Дорожная одежда** | | | | | | | | | | | | |
| ТИП 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **ТЕР27-04-016-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) *НР (3369 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (2966 руб.) СП (2036 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (2966 руб.)* | 0,702 *702/1000* | 685,01 233,39 | 450,88 54,73 | 0,74 | 481 | 164 | 317 38 |  | 30,75 | 21,59 |
| 7 | **ТССЦ-101-0792** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» (10 м2) | 71,604 *702\*1,02/10* | 223,99 |  | 223,99 | 16039 |  |  | 16039 |  |  |
| 8 | **ТЕР27-07-002-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) *НР (28484 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (25074 руб.) СП (17210 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (25074 руб.)* | 7,02 *702/100* | 3007,24 212,02 | 253,42 31,29 | 2541,8 | 21111 | 1488 | 1779 220 | 17844 | 26,24 | 184,2 |
| 9 | **ТЕР27-07-002-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-1234 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (-1086 руб.) СП (-745 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (-1086 руб.)* | -7,02 *-702/100* | 462,8 8,72 | 16,68 1,8 | 437,4 | -3249 | -61 | -117 -13 | -3071 | 1,08 | -7,58 |
| 10 | **ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *НР (1635 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (1439 руб.) СП (988 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (1439 руб.)* | 0,351 *702\*0,05/100* | 2113,92 120,42 | 1981,3 159,2 | 12,2 | 742 | 42 | 695 56 | 5 | 15,72 | 5,52 |
| 11 | **ТССЦ-408-0141** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Песок природный для строительных растворов средний (м3) | 38,61 *35,1\*1,1* | 54,95 |  | 54,95 | 2122 |  |  | 2122 |  |  |
| 12 | **ТЕР27-07-005-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) *НР (129560 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (114049 руб.) СП (78280 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (114049 руб.)* | 70,2 *702/10* | 127,88 110,09 | 13,41 0,58 | 4,38 | 8977 | 7728 | 941 41 | 308 | 11,8 | 828,36 |
| 13 | **ТССЦ-403-8720** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная (м2) | 214,812 *702\*0,3\*1,02* | 81,19 |  | 81,19 | 17441 |  |  | 17441 |  |  |
| 14 | **ТССЦ-403-8719** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) | 501,228 *702\*0,7\*1,02* | 74,43 |  | 74,43 | 37306 |  |  | 37306 |  |  |
| Бортовой камень | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) *НР (68558 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (60350 руб.) СП (41423 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (60350 руб.)* | 6,6 *660/100* | 817,7 614,73 | 71,4 8,23 | 131,57 | 5397 | 4057 | 471 54 | 869 | 76,08 | 502,13 |
| *Уд* | *1. 401-0006* | *Бетон тяжелый, класс В15 (М200), (м3)* | *5,9 38,94* | 520,97 |  | 520,97 | 20286,57 |  |  | 20286,57 |  |  |
| *Уд* | *2. 402-0004* | *Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)* | *0,06 0,396* | 432,01 |  | 432,01 | 171,08 |  |  | 171,08 |  |  |
| 16 | **ТССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) | 33,4884 *38,94\*0,86* | 520,97 |  | 520,97 | 17446 |  |  | 17446 |  |  |
| 17 | **ТССЦ-402-0004** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) | 0,13068 *0,396\*0,33* | 432,01 |  | 432,01 | 56 |  |  | 56 |  |  |
| 18 | **ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 660 | 18,71 |  | 18,71 | 12349 |  |  | 12349 |  |  |
| ТИП 2 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **ТЕР27-01-004-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной : из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей (1000 м2 основания или покрытия) *НР (1935 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (1703 руб.) СП (1169 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (1703 руб.)* | 0,077 *77/1000* | 10349,72 924,37 | 4628,9 588,08 | 4796,5 | 797 | 71 | 356 45 | 370 | 113,42 | 8,73 |
| 20 | **ТССЦ-408-0268** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8 (м3) | 8,47 *77\*0,1\*1,1* | 147,14 |  | 147,14 | 1246 |  |  | 1246 |  |  |
| ТИП 3 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *НР (1818 руб.): 142%\*0.8 от ФОТ (1600 руб.) СП (1098 руб.): 95%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (1600 руб.)* | 0,3876 *323\*0,12/100* | 2113,92 120,42 | 1981,3 159,2 | 12,2 | 819 | 47 | 768 62 | 4 | 15,72 | 6,09 |
| 22 | **ТССЦ-408-0141** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Песок природный для строительных растворов средний (м3) | 42,636 *38,76\*1,1* | 54,95 |  | 54,95 | 2343 |  |  | 2343 |  |  |
| **Раздел 3. Малые архитектурные формы и переносные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *НР (488 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (763 руб.) СП (248 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (763 руб.)* | 0,025 *2,5/100* | 2086 2086 |  |  | 52 | 52 |  |  | 280 | 7 |
| 24 | **ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *НР (480 руб.): 105%\*0.8 от ФОТ (572 руб.) СП (269 руб.): 65%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (572 руб.)* | 0,025 *2,5/100* | 45475,59 1341 | 1564,08 217,98 | 42571 | 1137 | 34 | 39 5 | 1064 | 180 | 4,5 |
| 25 | **Прайс-лист ООО завод "Инсайт-РУС"** | Скамейка "Лоза"-2,0м ц.о.:4700/1,18/5,69=700 (шт) | 18 | 700 |  | 700 | 12600 |  |  | 12600 |  |  |
| 26 | **Прайс-лист ООО завод "Инсайт-РУС"** | Урна "Волна" ц.о.:880/1,18/5,69=131,07 (шт) | 18 | 131,07 |  | 131,07 | 2359 |  |  | 2359 |  |  |
| 27 | **Прайс-лист** | Игровой комплекс Г-506/1 ц.о.:254223/1,18/5,69=37863,48 (шт) | 1 | 37863,48 |  | 37863 | 37863 |  |  | 37863 |  |  |
| 28 | **Прайс-лист** | Качели маятниковые на жесткой подвеске К-16 ц.о.:25207/1,18/5,69=3754,28 (шт) | 1 | 3754,28 |  | 3754,3 | 3754 |  |  | 3754 |  |  |
| 29 | **Прайс-лист** | Качалка-балансир К-8А ц.о.:24542/1,18/5,69=3655,24 (шт) | 1 | 3655,24 |  | 3655,2 | 3655 |  |  | 3655 |  |  |
| 30 | **Прайс-лист** | Качели маятниковые на жесткой подвеске К-16/2 ц.о.:42103/1,18/5,69=6270,74 (шт) | 1 | 6270,74 |  | 6270,7 | 6271 |  |  | 6271 |  |  |
| 31 | **Прайс-лист** | Песочница ПЕ-51"Сити" ц.о.:46122/1,18/5,69=6869,32 (шт) | 1 | 6869,32 |  | 6869,3 | 6869 |  |  | 6869 |  |  |
| 32 | **Прайс-лист** | Карусель К-18 ц.о.:24493/1,18/5,69=3647,94 (шт) | 1 | 3647,94 |  | 3647,9 | 3648 |  |  | 3648 |  |  |
| 33 | **Прайс-лист** | Спортивный комплекс Т-96 ц.о.:80013/1,18/5,69=11916,98 (шт) | 1 | 11916,98 |  | 11917 | 11917 |  |  | 11917 |  |  |
| **Раздел 4. Ограждение** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *НР (197 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (308 руб.) СП (100 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (308 руб.)* | 0,01 *1/100* | 2086 2086 |  |  | 21 | 21 |  |  | 280 | 2,8 |
| 35 | **ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *НР (172 руб.): 105%\*0.8 от ФОТ (205 руб.) СП (96 руб.): 65%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (205 руб.)* | 0,009 *0,9/100* | 45475,59 1341 | 1564,08 217,98 | 42571 | 409 | 12 | 14 2 | 383 | 180 | 1,62 |
| 36 | **ТЕР09-03-038-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (1 т конструкций) *НР (655 руб.): 90%\*0.8 от ФОТ (910 руб.) СП (559 руб.): 85%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (910 руб.)* | 0,35 | 739,63 150,57 | 314,57 24,47 | 274,49 | 259 | 53 | 110 9 | 96 | 15,9 | 5,57 |
| 37 | **прайс лист ООО"Про-Ковка"** | Арка четырехгранная 4000х6000 ц.о.126/1,18/5,69=18766,2 (шт) | 1 | 18766,2 |  | 18766 | 18766 |  |  | 18766 |  |  |
| 38 | **ТЕР07-01-054-10** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м (100 м ограды) *НР (28825 руб.): 130%\*0.8 от ФОТ (27716 руб.) СП (17021 руб.): 85%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (27716 руб.)* | 1,17 *117/100* | 4749,61 1337,59 | 2447,46 276,11 | 964,56 | 5557 | 1565 | 2864 323 | 1128 | 147,15 | 172,17 |
| *Уд* | *1. 201-0849* | *Панели металлические сетчатые, (м2)* | *97,2 113,7* | 35,16 |  | 35,16 | 3997,69 |  |  | 3997,69 |  |  |
| 39 | **Прайс-лист ООО завод "Инсайт-РУС"** | Секция "Готика 15" 2500х900 ц.о.:2800/1,18/5,69=417,03 (шт) | 46 | 417,03 |  | 417,03 | 19183 |  |  | 19183 |  |  |
| 40 | **Прайс-лист ООО завод "Инсайт-РУС"** | Столб 60х60 ц.о.:435/1,18/5,69=64,79 (шт) | 47 | 64,79 |  | 64,79 | 3045 |  |  | 3045 |  |  |
| **Раздел 5. Ремонт памятников** | | | | | | | | | | | | |
| 41 | **ТЕРр53-15-2** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) *НР (24745 руб.): 86%\*0.8 от ФОТ (35966 руб.) СП (21400 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (35966 руб.)* | 0,85 *85/100* | 11617,39 2870,31 | 100,11 12,11 | 8647 | 9875 | 2440 | 85 10 | 7350 | 361,5 | 307,28 |
| 42 | **ТЕР15-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 4 (100 м2 поверхности облицовки) *НР (249484 руб.): 105%\*0.8 от ФОТ (297005 руб.) СП (118022 руб.): 55%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (297005 руб.)* | 1,17 *117/100* | 19889,5 17242,44 | 240,9 49,73 | 2406,2 | 23271 | 20174 | 282 58 | 2815 | 1672,4 | 1956,71 |
| *Уд* | *1. 412-0086* | *Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, (м2)* | *100 117* | 1563,24 |  | 1563,2 | 182899,08 |  |  | 182899,08 |  |  |
| 43 | **ТССЦ-412-0145** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (м2) | 119,35429 *117,01401\*1,02* | 598,39 |  | 598,39 | 71420 |  |  | 71420 |  |  |
| **Раздел 6. Наружное освещение** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **ТЕРм08-03-572-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) *НР (257 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (338 руб.) СП (187 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (338 руб.)* | 1 | 197,68 21,97 | 26,58 1,21 | 149,13 | 198 | 22 | 27 1 | 149 | 2,32 | 2,32 |
| 45 | **ТССЦ-509-5739** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм (шт.) | 1 | 151,62 |  | 151,62 | 152 |  |  | 152 |  |  |
| 46 | **ТЕРм08-03-600-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) *НР (33 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (44 руб.) СП (24 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (44 руб.)* | 1 | 5,14 2,65 | 2,05 0,12 | 0,44 | 5 | 3 | 2 |  | 0,28 | 0,28 |
| 47 | **ТССЦ-509-8173** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный) (шт.) | 1 | 245,52 |  | 245,52 | 246 |  |  | 246 |  |  |
| 48 | **ТЕРм08-03-575-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Прибор или аппарат (1 шт.) *НР (234 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (308 руб.) СП (170 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (308 руб.)* | 2 | 11 10,61 |  | 0,39 | 22 | 21 |  | 1 | 1,12 | 2,24 |
| 49 | **ТССЦ-509-2269** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 16А (шт.) | 1 | 35,12 |  | 35,12 | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 50 | **ТССЦ-509-2270** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1Р 25А (шт.) | 1 | 38,53 |  | 38,53 | 39 |  |  | 39 |  |  |
| 51 | **ТЕРм10-01-039-06** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) *НР (150 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (235 руб.) СП (120 руб.): 60%\*0.85 от ФОТ (235 руб.)* | 1 | 16,63 16,3 |  | 0,33 | 17 | 16 |  | 1 | 2 | 2 |
| 52 | **ТССЦ-509-4821** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Фотореле ФР-75А(ФР-М01 с датчиком) (шт.) | 1 | 337,26 |  | 337,26 | 337 |  |  | 337 |  |  |
| 53 | **ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *НР (592 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (925 руб.) СП (301 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (925 руб.)* | 0,03 *(15\*0,5\*0,5\*0,8) / 100* | 2086 2086 |  |  | 63 | 63 |  |  | 280 | 8,4 |
| 54 | **ТЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) *НР (3601 руб.): 105%\*0.8 от ФОТ (4287 руб.) СП (1858 руб.): 60%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (4287 руб.)* | 0,81 *(54\*15)/1000* | 1554,26 271,69 | 1282,57 89,4 |  | 1259 | 220 | 1039 72 |  | 29,12 | 23,59 |
| *Уд* | *1. 201-0813* | *Опоры стальные, (т)* | *1,03 0,8343* | 8035,57 |  | 8035,6 | 6704,08 |  |  | 6704,08 |  |  |
| 55 | **ТССЦ-201-8414** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Опора несиловая трубчатая, марка НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02) (шт.) | 15 | 1293,06 |  | 1293,1 | 19396 |  |  | 19396 |  |  |
| 56 | **ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *НР (431 руб.): 105%\*0.8 от ФОТ (513 руб.) СП (241 руб.): 65%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (513 руб.)* | 0,0225 *(15\*0,5\*0,5\*0,6) / 100* | 45475,59 1341 | 1564,08 217,98 | 42571 | 1023 | 30 | 35 5 | 958 | 180 | 4,05 |
| 57 | **ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *НР (103 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (161 руб.) СП (52 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (161 руб.)* | 0,0155 *(31\*0,5\*0,5\*0,2) / 100* | 696,92 696,92 |  |  | 11 | 11 |  |  | 97,2 | 1,51 |
| 58 | **ТЕРм08-02-363-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) *НР (8256 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (10863 руб.) СП (6002 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (10863 руб.)* | 15 | 230,08 33,96 | 177,78 15,38 | 18,34 | 3451 | 509 | 2667 231 | 275 | 3,64 | 54,6 |
| 59 | **ТССЦ-201-1533** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.024.000) (шт.) | 15 | 1797,13 |  | 1797,1 | 26957 |  |  | 26957 |  |  |
| 60 | **ТЕРм08-02-369-04** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.) *НР (4965 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (6533 руб.) СП (3609 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (6533 руб.)* | 30 | 105,75 10,23 | 54,12 4,6 | 41,4 | 3173 | 307 | 1624 138 | 1242 | 1,02 | 30,6 |
| 61 | **ТССЦ-509-5474** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (шт.) | 30 | 458,21 |  | 458,21 | 13746 |  |  | 13746 |  |  |
| 62 | **ТССЦ-509-0711** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15) (10 шт.) | 3 *30/10* | 461,5 |  | 461,5 | 1385 |  |  | 1385 |  |  |
| 63 | **ТЕРм08-03-545-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (1 шт.) *НР (4976 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (6547 руб.) СП (3617 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (6547 руб.)* | 15 | 71,29 29,76 | 2,06 | 39,47 | 1069 | 446 | 31 | 592 | 3,31 | 49,65 |
| 64 | **ТССЦ-503-0536** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разветвительная коробка У-996 (шт.) | 15 | 56,59 |  | 56,59 | 849 |  |  | 849 |  |  |
| 65 | **ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) *НР (491 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (646 руб.) СП (357 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (646 руб.)* | 0,9 *90/100* | 65,78 48,46 | 4,1 0,24 | 13,22 | 59 | 44 | 4 | 11 | 5,39 | 4,85 |
| 66 | **ТССЦ-501-8442** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,0918 *90\*1,02/1000* | 2541,72 |  | 2541,7 | 233 |  |  | 233 |  |  |
| 67 | **ТЕР01-02-055-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *НР (12515 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (19554 руб.) СП (6357 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (19554 руб.)* | 0,88 *(0,4\*0,8\*275)/100* | 1513,89 1513,89 |  |  | 1332 | 1332 |  |  | 189 | 166,32 |
| 68 | **ТЕРм08-02-142-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) *НР (1495 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (1967 руб.) СП (1087 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (1967 руб.)* | 2,75 *275/100* | 373,77 48,71 | 324,09 | 0,97 | 1028 | 134 | 891 | 3 | 5,3 | 14,58 |
| 69 | **ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 11 *0,4\*0,1\*275* | 77,81 |  | 77,81 | 856 |  |  | 856 |  |  |
| 70 | **ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) *НР (4595 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (7179 руб.) СП (2334 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (7179 руб.)* | 0,77 *(88-11)/100* | 634,55 634,55 |  |  | 489 | 489 |  |  | 88,5 | 68,15 |
| 71 | **ТЕР23-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) *НР (473 руб.): 130%\*0.8 от ФОТ (455 руб.) СП (293 руб.): 89%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (455 руб.)* | 0,0118 *4\*2,95/1000* | 32354,22 2653,02 | 88,07 4,72 | 29613 | 382 | 31 | 1 | 350 | 306 | 3,61 |
| 72 | **ТССЦ-101-2260** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм (м) | 11,8 *2,95\*4* | 13,2 |  | 13,2 | 156 |  |  | 156 |  |  |
| 73 | **ТССЦ-101-2265** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 100 мм (шт.) | 3 | 6,87 |  | 6,87 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| 74 | **ТЕРм08-02-407-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) *НР (190 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (250 руб.) СП (138 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (250 руб.)* | 0,05 *5/100* | 714,47 340,9 | 190,24 8,84 | 183,33 | 36 | 17 | 10 | 9 | 37,92 | 1,9 |
| 75 | **ТССЦ-103-0006** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) | 5,1 *5\*1,02* | 32,6 |  | 32,6 | 166 |  |  | 166 |  |  |
| 76 | **ТЕРм08-02-148-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) *НР (658 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (866 руб.) СП (478 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (866 руб.)* | 0,62 *(12+50)/100* | 177,11 91,16 | 54,29 2,42 | 31,66 | 110 | 57 | 34 2 | 19 | 9,92 | 6,15 |
| 77 | **ТЕРм08-02-141-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) *НР (2487 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (3273 руб.) СП (1808 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (3273 руб.)* | 2,13 *(275-62)/100* | 250,1 100,72 | 77,82 3,75 | 71,56 | 533 | 215 | 166 8 | 152 | 10,96 | 23,34 |
| 78 | **Прайс-лист ООО" АВС Электро"** | Кабель ВБбШвнг 3х6 ц.о.:153/1,18/5,69=22,79 (м) | 280,5 *275\*1,02* | 22,79 |  | 22,79 | 6393 |  |  | 6393 |  |  |
| 79 | **ТЕРм08-10-010-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) *НР (748 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (984 руб.) СП (544 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (984 руб.)* | 0,5 *50/100* | 211,53 133,3 | 63,31 | 14,92 | 106 | 67 | 32 | 7 | 15,2 | 7,6 |
| 80 | **ТССЦ-103-2417** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм (10 м) | 5,1 *50\*1,02/10* | 81,73 |  | 81,73 | 417 |  |  | 417 |  |  |
| 81 | **ТЕРм10-06-048-05** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) *(ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (235 руб.): 100%\*0.8 от ФОТ (294 руб.) СП (138 руб.): 65%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (294 руб.)* | 0,208 *208/1000* | 706,09 66,31 | 638,45 30,4 | 1,33 | 147 | 14 | 133 6 |  | 6,9 | 1,44 |
| 82 | **ТССЦ-507-3536** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м) | 212,16 *208\*1,02* | 1,66 |  | 1,66 | 352 |  |  | 352 |  |  |
| Заземление | | | | | | | | | | | | |
| 83 | **ТЕРм08-02-472-07** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) *НР (212 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (279 руб.) СП (154 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (279 руб.)* | 0,1 | 371,85 191,49 | 77,82 3,03 | 102,54 | 37 | 19 | 8 | 10 | 21,3 | 2,13 |
| 84 | **ТССЦ-101-3721** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп (т) | 0,1793 *0,163\*1,1* | 6190,67 |  | 6190,7 | 1110 |  |  | 1110 |  |  |
| 85 | **ТЕРм08-02-471-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) *НР (212 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (279 руб.) СП (154 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (279 руб.)* | 0,2 *2/10* | 172,87 96,19 | 52,78 2,3 | 23,9 | 35 | 19 | 11 | 5 | 10,7 | 2,14 |
| 86 | **ТССЦ-101-1641** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) | 0,038454 *3,77\*10\*1,02/1000* | 5400 |  | 5400 | 208 |  |  | 208 |  |  |
| 87 | **ТЕРм08-02-472-10** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) *НР (157 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (206 руб.) СП (114 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (206 руб.)* | 0,05 | 476,67 289,12 | 30,85 0,36 | 156,7 | 24 | 14 | 2 | 8 | 32,16 | 1,61 |
| 88 | **ТССЦ-502-0522** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,0051 *5\*1,02/1000* | 6688,85 |  | 6688,9 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| **Раздел 7. Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | | | | |
| 89 | **ТЕР01-01-004-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *НР (702 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (924 руб.) СП (334 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (924 руб.)* | 0,1225 *122,5/1000* | 3494,04 63,62 | 3430,42 450,13 |  | 428 | 8 | 420 55 |  | 8,54 | 1,05 |
| 90 | **ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) *(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (488 руб.): 80%\*0.8 от ФОТ (763 руб.) СП (248 руб.): 45%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (763 руб.)* | 0,038 *3,8/100* | 1376,76 1376,76 |  |  | 52 | 52 |  |  | 184,8 | 7,02 |
| 91 | **ТЕР01-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) *НР (112 руб.): 95%\*0.8 от ФОТ (147 руб.) СП (53 руб.): 50%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (147 руб.)* | 0,126 | 402,04 | 402,04 78,74 |  | 51 |  | 51 10 |  |  |  |
| 92 | **ТЕР22-01-021-02** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм (1 км трубопровода) *НР (7206 руб.): 130%\*0.8 от ФОТ (6929 руб.) СП (4456 руб.): 89%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (6929 руб.)* | 0,2215 *221,5/1000* | 26644,66 1843,84 | 2307,7 289,2 | 22493 | 5902 | 408 | 511 64 | 4983 | 207,64 | 45,99 |
| 93 | **ТЕР22-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка) *НР (290 руб.): 130%\*0.8 от ФОТ (279 руб.) СП (179 руб.): 89%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (279 руб.)* | 1 | 84,4 14,85 | 52,01 4,48 | 17,54 | 84 | 15 | 52 4 | 17 | 1,46 | 1,46 |
| 94 | **ТЕР16-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер)) *НР (60 руб.): 128%\*0.8 от ФОТ (59 руб.) СП (35 руб.): 83%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (59 руб.)* | 1 | 5,5 3,69 | 0,83 | 0,98 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,41 | 0,41 |
| *Уд* | *1. 301-3165* | *Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, (шт.)* | *1 1* | 980,93 |  | 980,93 | 980,93 |  |  | 980,93 |  |  |
| 95 | **ТССЦ-301-2109** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25 (шт.) | 1 | 313,76 |  | 313,76 | 314 |  |  | 314 |  |  |
| 96 | **ТЕР18-06-007-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка фильтров диаметром : 25 мм (10 фильтров) *НР (105 руб.): 128%\*0.8 от ФОТ (103 руб.) СП (62 руб.): 83%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (103 руб.)* | 0,1 *1/10* | 136,24 73,54 | 52,1 0,12 | 10,6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 8,18 | 0,82 |
| *Уд* | *1. 301-1213* | *Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, (шт.)* | *10 1* | 433,09 |  | 433,09 | 433,09 |  |  | 433,09 |  |  |
| 97 | **ТССЦ-301-2992** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 (шт.) | 1 | 270,45 |  | 270,45 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 98 | **ТЕР18-07-001-03** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном (1 компл.) *НР (45 руб.): 128%\*0.8 от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 83%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (44 руб.)* | 1 | 253,86 2,89 |  | 250,97 | 254 | 3 |  | 251 | 0,31 | 0,31 |
| 99 | **ТЕР22-03-007-01** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) *НР (2779 руб.): 130%\*0.8 от ФОТ (2672 руб.) СП (1718 руб.): 89%\*0.85 \* 0.85 от ФОТ (2672 руб.)* | 15 *1+3+11* | 15,52 12,1 | 2,49 | 0,93 | 233 | 182 | 37 | 14 | 1,38 | 20,7 |
| *Уд* | *1. 101-2576* | *Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм, (т)* | *0,0008 0,012* | 12415,53 |  | 12416 | 148,99 |  |  | 148,99 |  |  |
| *Уд* | *2. 302-1711* | *Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, (шт.)* | *1 15* | 664,89 |  | 664,89 | 9973,35 |  |  | 9973,35 |  |  |
| 100 | **ТССЦ-302-1879** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" (шт.) | 1 | 53,61 |  | 53,61 | 54 |  |  | 54 |  |  |
| 101 | **ТССЦ-302-1883** *Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр* | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2"х2" (шт.) | 14 *3+11* | 288,28 |  | 288,28 | 4036 |  |  | 4036 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 484919 | 42686 | 18546 1688 | 423687 |  | 4570,16 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ОЗП=14,68; ЭМ-ЗПМ=7,39; ЗПМ=14,68; МАТ=5,69 (Поз. 1-3, 5, 89, 91, 4, 6-23, 34, 53, 57, 67, 70, 90, 24-33, 35, 39-40, 56, 36-38, 41-43, 54-55, 71-73, 80, 92-93, 99-101, 81, 94-98, 44-50, 58-63, 65-66, 68-69, 74-79, 82-88, 51-52, 64)) | | | | | | | 3186772 | 626631 | 149362 24779 | 2410779 |  | 4570,16 |
| Накладные расходы | | | | | | | 601276 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 337493 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | 3693674 |  |  |  |  | 4364,17 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | 431867 |  |  |  |  | 205,99 |
| Итого | | | | | | | 4125541 |  |  |  |  | 4570,16 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 2410779 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 149362 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 651410 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 601276 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 337493 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | 742597,39 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **4868138,68** |  |  |  |  | **4570,16** |